**Շրջակա միջավայրի կառավարման ստուգացանկ**

**Շինարարական և վերականգնման փոքր աշխատանքների համար**

**ՄԱՍ A՝ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ՏԵՂԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ** | | | | |
| Երկիր | **Հայաստան** | | | |
| Ծրագրի անվանումը | **Էլ-հասարակության և մրցունակության համար նորարարության ծրագիր. Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի (ՎՏԿ) ստեղծում** | | | |
| Տեղանքին բնորոշ գործունեության շրջանակ | Տեղանքին բնորոշ գործունեությունը Վանաձորում ՎՏԿ-ի համար տրամադրված շենքի վերականգնումն է, որը ներառում է՝ հատակների մասնակի փոխարինում, պատուհանների և դռների լրիվ փոխարինում, զուգարանների և սանիտարահիգենիկ հարմարությունների վերանորոգում, սանդղահարթակի վերանորոգում, պատերի ծեփամածման (սվաղ) և ներկման աշխատանքներ, էլեկտրական, անվտանգության, տվյալների փոխանակման ցանցերի, ինչպես նաև ջեռուցման և սառեցման համակարգերի տեղադրում։ | | | |
| Ինստիտուցիոնալ համաձայնություններ (ՀԲ) | Ծրագրի թիմի ղեկավար՝  Սանդրա Սարջենթ | | Երաշխիքների մասնագետ՝  Դարեջան Կապանաձե | |
| Իրականացման պայմանավորվածություններ (ՀՀ) | Իրականացնող կազմակերպություն՝  Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ | Աշխատանքների ղեկավար՝  կարգավորման ընթացքում է | | Աշխատանքների կապալառու՝  կարգավորման ընթացքում է |
| **ՏԵՂԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | |
| Հաստատության անվանումը, որի տարածքը պետք է վերականգնվի | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ | | | |
| Վերականգնման ենթակա շինության հասցեն և տեղադրությունը | Հայաստանի Հանրապետություն, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Շինարարների փողոց 12 | | | |
| Ո՞ւմ է պատկանում հողը։  Ո՞վ է օգտագործում հողը (ֆորմալ/ոչ ֆորմալ): | Պետական սեփականություն | | | |
| Տեղանքը շրջապատող ֆիզիկական և բնական միջավայրի նկարագիրը | Տեղանքը գտնվում է Լոռու մարզում, ծովի մակարդակից մոտավորապես 1800մ բարձրությամբ, Վանաձոր քաղաքում։ Այն շրջապատված է բնակելի շենքերով և զբոսայգով։ Ջրագծերը և կոյուղու համակարգերը գործում են։ | | | |
| Նյութերի, հատկապես ագրեգատների, ջրի, քարերի ստացման աղբյուրների տեղադրությունը և հեռավորությունը։ | Անհրաժեշտ ագրեգատները և շինարարական այլ նյութերը կգնվեն Վանաձոր և Երևան քաղաքներից։  Շինարարական աշխատանքների համար պահանջվող ջուրը հասանելի է շենքի ներսում՝ տրամադրվելով համայնքային ծառայությունների կողմից։ | | | |
| **ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | |
| Ներպետական և տեղական օրենսդրություն և թույլտվություններ, որոնք վերաբերում են ծրագրի իրականացմանը | Ծրագրի գործունեությանն առնչվող իրավական շրջանակը սահմանվում է Հայաստանի օրենսդրության հետևյալ իրավական ակտերով և օրենքներով՝  - Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին ՀՀ օրենք (1994թ.)  Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին օրենքի նպատակն է սահմանել ՀՀ հիմնական սկզբունքները, որոնք ուղղված են մթնոլորտային օդի մաքրության ապահովմանը և օդի որակի բարելավմանը, օդի որակի վրա քիմիական, ֆիզիկական, կենսաբանական և այլ ներգործությունների կանխմանը և հանրային հարաբերությունների կարգավորմանը։  *Սույն օրենքի համաձայն կապալառուն պարտավոր է ստանձնել վերանորոգման աշխատանքները, ինչպես նաև թափոնների փոխադրումը և ժամանակավոր պահեստավորումը այնպես, որպեսզի նվազեցնի փոշին և օդում այլ արտանետումները։*  - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին ՀՀ օրենք (2004թ.)  Օրենքը իրավական և տնտեսական հիմք է ապահովում թափոնների հավաքման, փոխադրման, հեռացման, վերամշակման, վերաօգտագործման, ինչպես նաև բնական պաշարների, մարդկանց կյանքի և առողջության վրա թափոնների վնասական ազդեցության կանխման համար։ Օրենքը սահմանում է պետական լիազորված մարմինների, ինչպես նաև թափոններ արտադրող կազմակերպությունների դերն ու պարտականությունները թափոնների կառավարման ոլորտում։  *Սույն օրենքի համաձայն, շենքի վերանորոգման ժամանակ առաջացած թափոնները պետք է վերամշակվեն, եթե դա նպատակահարմար է, կամ դեն նետվեն նշանակված վայրերում։*  - Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին ՀՀ օրենք (1995թ.)  Օրենքը սահմանում է գործունեության տեսակները, որոնք ենթակա են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և էկոլոգիական փորձաքննության։  *Սույն օրենքի համաձայն, ինստիտուտի տարածքների (շինությունների) վերականգնման աշխատանքները էկոլոգիական փորձաքննության ենթակա չեն։*  - Քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենք (1998թ.)  Օրենքը սահմանում է գործունեության տեսակները, որոնք ենթակա են շինարարական թույլտվության։  Սույն օրենքի համաձայն, Ինստիտուտում պլանավորված աշխատանքները շինարարական թույլտվության ձեռքբերում չեն պահանջում։ | | | |
| **ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ** | | | | |
| Երբ /որտեղ տեղի կունենան կամ տեղի են ունեցել հանրային խորհրդակցությունները | Վանաձորում տեղի կունենան հանրային խորհրդակցություններ, ինչպես նաև տեղեկատվություն կտեղադրվի ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության և Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի ինտերնետային կայքերում։ | | | |
| **ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ** | | | | |
| Հավելված 1՝ Տարածքի պլանը / լուսանկար | | | | |

**ՄԱՍ B՝ տեղեկություններ երաշխիքների մասին**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ /ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ** | | | |
| Արդյո՞ք տեղանքում իրականացվելիք գործունեությունը ներառում կամ ներգրավում է հետևյալ կետերից որևէ մեկը։ | **Գործունեություն/Խնդիր** | **Վիճակ** | **Գործողության պատճառներ** |
| 1. Շենքի վերականգնում | [x] ԱՅՈ [ ] ՈՉ | Տես` ստորև A բաժնում |
| 1. Նոր շինարարություն (Պետք է որոշվի) | [ ] ԱՅՈ [ x] ՈՉ | Տես ստորև A բաժնում |
| 1. Կեղտաջրերի մաքրման անհատական համակարգ | [ ] ԱՅՈ [x ] ՈՉ | Տես ստորև B բաժնում |
| 1. Պատմական շենք(եր) և թաղամասեր | [ ] ԱՅՈ [x ] ՈՉ | Տես ստորև C բաժնում |
| 1. Հողի ձեռքբերում[[1]](#footnote-1) | [ ] ԱՅՈ [x ] ՈՉ | Տես ստորև D բաժնում |
| 1. Վնասակար կամ թունավոր նյութեր[[2]](#footnote-2) | [ ] ԱՅՈ [ x] ՈՉ | Տես ստորև E բաժնում |
| 1. Ազդեցություններ անտառների և/կամ պահպանվող տարածքների վրա (ազդեցության գնահատումը կկատարվի տեղանքի ճարտարապետաշինարարական նախագծման աշխատանքներին զուգահեռ) | [] ԱՅՈ [ x] ՈՉ | Տես ստորև F բաժնում |
| 1. Բժշկական թափոնների տնօրինում / կառավարում | [ ] ԱՅՈ [ x] ՈՉ | Տես ստորև G բաժնում |
| 1. Երթևեկության և հետիոտների անվտանգություն (ազդեցության գնահատումը կկատարվի տեղանքի ճարտարապետաշինարարական նախագծման աշխատանքներին զուգահեռ) | [ x] ԱՅՈ [] ՈՉ | Տես ստորև H բաժնում |

**ՄԱՍ C՝ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ** | **ՊԱՐԱՄԵՏՐ** | **ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՑԱՆԿ** |
| 1. 0. Ընդհանուր պայմաններ | 1. Ծանուցում և աշխատողների անվտանգություն | 1. Տեղական շինարարական և շրջակա միջավայրի տեսչությունները և համայնքները ծանուցված են ապագա գործունեության վերաբերյալ 2. Հանրությունը պատշաճ կարգով ծանուցվել է լրատվամիջոցներով և կամ հանրամատչելի տարածքներում տեղեկատվական (ներառյալ աշխատանքների կատարման տեղանքը) միջոցներով 3. Շինարարության և կամ վերանորոգման համար իրավաբանորեն պահանջվող բոլոր թույլտվությունները ձեռք են բերվել։ 4. Կապալառուն պաշտոնապես համաձայնել է, որ ամբողջ աշխատանքը իրականացվելու է ապահով և կարգապահ ձևով՝ շրջակա բնակիչների և միջավայրի վրա ազդեցությունները նվազեցնելու նպատակով։ 5. Աշխատողների անձնական պաշտպանության սարքավորումները (ԱՊՍ) կհամապատասխանեն միջազգային լավագույն գործելակերպին (միշտ կոշտ գլխարկներ (սաղավարտներ), անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և անվտանգության ակնոցներ, թոկեր ու պարաններ և անվտանգության կոշիկներ) 6. Պատշաճ նշանների և ցուցանակների տեղադրումը տարածքներում կտեղեկացնի աշխատակիցներին հիմնական կանոններին և կանոնակարգերին, որոնց անհրաժեշտ է հետևել։ |
| **A.** Ընհանուր վերականգնման և / կամ շինարարական գործունեություն | Օդի որակ | 1. Փորման աշխատանքների ընթացքում փոշու վերահսկման միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն, օրինակ՝ հողի վրա ջուր ցողելու և այն խոնավացնելու միջոցով։ 2. Քանդված բեկորները, հանված հողը (անհրաժեշտության դեպքում) պետք է պահվեն վերահսկվող տարածքում և ջրցողվեն՝ բեկորների փոշին նվազեցնելու նպատակով 3. Օդաճնշական հորատման և մայթերի ու հիմքերի կոտրման ժամանակ փոշին պետք է ճնշել շարունակաբար ջրացողմամբ և կամ տարածքում փոշու ծածկարանների միջոցով։ 4. Շրջակա միջավայրը (դպրոցի բակերը) պետք է պահվեն հողից և բեկորներից զերծ՝ փոշին նվազեցնելու նպատակով։ 5. Տարածքում շինարարական նյութերի և թափոնների բաց այրում ՉԻ կատարվի։ 6. Բոլոր սարքավորումները և մեքենաները կհամապատասխանեն արտանետումների պետական կանոնակարգերին, լավ կպահպանվեն և կսպասարկվեն և տարածքներում ավելորդ չաշխատող սարքավորումներ և մեքենաներ ՉԵՆ լինի։ |
| Աղմուկ | 1. Շինարարական աղմուկը կսահմանափակվի սահմանված ժամանակահատվածներով՝ ըստ տրամադրված թույլտվության։ 2. Աշխատանքի ընթացքում գեներատորների, օդաճնշիչ (կոմպրեսոր) մեքենաների և մեխանիկական այլ հզոր սարքավորումների շարժիչները պետք է լինեն ծածկված, և սարքավորումները պետք է տեղակայված լինեն բնակելի տարածքներից հնարավորինս հեռու։ |
| Ջրի որակ | 1. Տեղանքում կհիմնվի էրոզիայից և ջրի աղտոտման պատշաճ վերահսկում։ |
| Թափոնների կառավարում | 1. Թափոնների հավաքման և թափման ուղիները և տարածքները կսահմանվեն բոլոր մեծ թափոնների տեսակների համար, որոնք կանխատեսվում են փորման, քանդման և շինարարական աշխատանքների հետևանքով։ 2. Շինարարական և քանդման հանքային թափոնները կզատվեն ընդհանուր աղբից, օրգանական, հեղուկ և քիմիական թափոններից՝ տեղում տեսակավորման և համապատասխան կոնտեյներներում պահվելու միջոցով։ 3. Շինարարական թափոնները կհավաքվեն և կթափվեն պատշաճ կերպով՝ լիցենզավորված աղբահավաքների կողմից։ 4. Թափոնների թափման մասին արձանագրությունները կպահվեն որպես պատշաճ կառավարման ապացույց, ինչպես նախատեսված է։ 5. Հնարավորության դեպքում Կապալառուն կրկին կօգտագործի կամ կվերամշակի պատշաճ և կենսական նյութերը (բացառությամբ ասբեստ պարունակող նյութերի)։ |
| **B**. Ազդեցություններ մակերևութային ջրահեռացման համակարգի վրա | Ջրի որակ | 1. Չի կատարվի ստորերկրյա ջրերի ՉԿԱՐԳԱՎՈՐՎԱԾ դուրս հանում և ՈՉ էլ հոսող ջրի, ցեմենտի կամ որևէ այլ աղտոտված չվերահսկվող ջրերի տարածում հողի մեջ կամ կից հոսանքներում կամ գետերում։ Կապալառուն ձեռք կբերի բոլոր անհրաժեշտ արտոնագրերն ու թույլտվութոյւնները ջրի դուրս հանման և հանրային կեղտաջրերի հեռացման համակարգում կանոնակարգված ցրման համար։ 2. Կտեղադրվեն պատշաճ ջրահեռացման համակարգեր և հոգ կտարվի, որպեսզի շինարարական աշխատանքների արդյունքում տիղմ չհավաքվի, չաղտոտվեն կամ չփակվեն կամ այլ ձևով բացասական ազդեցության չենթարկվեն բնական հոսանքները, գետերը, ավազանները և լճերը։ 3. Կլինեն ընթացակարգեր կանխելու և հակազդելու վառելիքի, քսանյութերի և այլ թունավոր և վտանգավոր նյութերի պատահական արտանետումներին։ 4. Շինարարական փոխադրամիջոցները և սարքավորումները կլվացվեն միայն հատուկ նախատեսված տարածքներում, որտեղ չեն աղտոտի բնական մակերևութային ջրերը։ |


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ** | **ՊԱՐԱՄԵՏՐ** | **ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՑԱՆԿ** |
| **C**. Պատմական շինություն(ներ) | Մշակութային ժառանգություն | 1. Եթե շինարարական աշխատանքները տեղի են ունենում մի վայրում, որը գտնվում է որևէ նշանակալի պատմական կառույցի մոտ, կամ տեղակայված են պատմական թաղամասում, ապա անհրաժեշտ է ծանուցել և համաձայնություններ ու թույլտվություններ ստանալ տեղական իշխանություններից, և շինարարական բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն համաձայն տեղական և ներպետական օրենսդրության։ 2. Անհրաժեշտ է երաշխավորել, որ առկա են դրույթներ, որպեսզի փորման և շինարարական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած գտածոները կամ այլ հնարավոր ‘պատահական գտնված իրերը’ նշվեն և պատասխանատու պաշտոնյաները տեղեկացվեն դրանց վերաբերյալ, և աշխատանքները կանգնեցվեն կամ փոփոխության ենթարկվեն նման գտածոների դեպքում։ |
| **D**. Թունավոր նյութեր | Ասբեստի կառավարում | 1. Եթե ծրագրի տեղանքում առկա է ասբեստ, ապա այն պետք է հստակ նշվի որպես վտանգավոր նյութ 2. Հնարավորության դեպքում ասբեստը պատշաճ կերպով պետք է փակվի և կնքվի՝ ազդեցությունը նվազեցնելու նկատառումով։ 3. Հեռացվելուց առաջ ասբեստը (եթե հեռացնելն անհրաժեշտ է) կմշակվի թրջող ագենտի միջոցով՝ ասբեստի փոշին նվազեցնելու համար։ 4. Ասբեստը կտնօրինվի և կթափվի հմուտ և փորձառու մասնագետնրեի կողմից։ 5. Եթե ասբեստ պարունակող նյութն անհրաժեշտ է ժամանակավորապես պահուստավորել, ապա թափոնները զգուշությամբ կդրվեն փակ տեղում և համապատասխանաբար կնշվեն։ Անվտանգության միջոցներ կձեռնարկվեն տարածքից չթույլատրված հեռացումը կանխելու համար։ 6. Հեռացված ասբեստը կրկին չի օգտագործվի։ |
| Թունավոր/ վտանգավոր թափոնների կառավրում | 1. Շինհրապարակում բոլոր վտանգավոր և թունավոր նյութերի ժամանակավոր պահեստավորումը կկատարվի ապահով կոնտեյներներում, որոնք մանրամասն կպիտակվեն՝ ներառելով պարունակությունը, կազմը և դրանց հետ վարվելու տեղեկատվությունը։ 2. Վտանգավոր նյութերի կոնտեյներները կտեղադրվեն չարտահոսող բեռնամփոփում՝ արտահոսքը կանխելու համար։ Թափոնները պետք է տեղափոխեն հատուկ լիցենզավորված փոխադրողները և հեռացնեն թույլատրված վայրում։ 3. Թունավոր բաղադրիչներով ներկեր կամ լուծիչներ կամ կապարի վրա հիմնված ներկեր Չեն օգտագործվի։ |
| **E**. Տուժած անտառներ, խոնավ հողեր և/կամ պահպանվող տարածքներ | Էկոհամակարգի պաշտպանություն | 1. Գործունեության անմիջական հարևանությամբ գտնվող բոլոր ճանաչված բնական միջավայրերը, ճահիճները և պաշտպանվող տարածքները Չեն վնասվի կամ շահագործվի, ողջ աշխատակազմին խստիվ կարգելվի որսորդությունը, սննդի հայթայթումը, հատումներ և այլ վնասակար գործունեություն իրականացնելը։ 2. Պետք է կատարել գործունեության անմիջական հարևանությամբ գտնվող մեծ ծառերի ուսումնասիրություն և գույքագրում, մեծ ծառերը պետք է նշվեն և շրջափակվեն ցանկապատով, արմատների համակարգը պետք է պաշտպանվի և ծառերի նկատմամբ ցանկացած վնասից անհրաժեշտ է խուսափել։ 3. Հարակից ճահիճները և հոսքերը պետք է պաշտպանվեն շինհրապարակի պատճառով էրոզիայի ենթարկվելուց և նստվածքները պետք է վերահսկվեն՝ բարձր հակերով և հակատիղմային ցանկապատներով։ 4. Չեն լինի չթույլատրված փոսեր, քարհանքեր կամ թափոնների աղբանոցներ հարակից, հատկապես պահպանվող տարածքներում։ |
| **F**. Չպայթած զինամթերքի վտանգ (UXO) | Վտանգ մարդկանց առողջությանն ու անվտանգությանը | 1. Նախքան որևէ փորման աշխատանք սկսելը, Կապալառուն կհամոզվի, որ շինարարական տարածքը ստուգված և մաքրված է կապված UXO հետ համապատասխան իշխանությունների կողմից։ |
| **G.** Երթևեկություն և հետիոտնային անվտանգություն | Ուղղակի կամ անուղղակի վտանգներ հասարակական երթևեկության և հետիոտների համար շինարարական գործունեությամբ։ | 1. Համաձայն ներպետական կանոնակարգերի Կապալառուն կերաշխավորի, որ շինարարական տարածքը պատշաճ ապահովված է, և շինարարությանն առնչվող երթևեկությունը կանոնակարգված է։ Սա ներառում է հետևյալը և չի սահմանափակվում դրանով՝  * Նշանների տեղադրում, նախազգուշական նշաններ, պատվարներ և երթևեկության շեղումներ։ Տարածքը կլինի հստակ տեսանելի և հանրությունը կնախազգուշացվի հնարավոր վտանգների վերաբերյալ։ * Երթևեկության կառավարման համակարգ և անձնակազմի վերապատրաստում, հատկապես տարածք մտնելու և տարածքի մոտ առկա ծանրաբեռնված երթևեկության հետ կապված։ Անվտանգ անցումների և խաչմերուկների տրամադրում հետիոտներին, երբ առկա են շինարարական երթևեկության խոչընդոտներ։ * Աշխատանքային ժամերի համապատասխանեցում տեղական երթևեկության օրինաչափություններին, օրինակ՝ խուսափել մեծ փոխադրումներից պիկ ժամերին կամ հոտի տեղաշարժի ժամանակ։ * Անհրաժեշտության դեպքում ակտիվ երթևեկության կառավարում վերապատրաստված և տեսանելի անձնակազմի կողմից տարածքում՝ հանրության անվտանգ երթևեկության համար։ * Դեպի բոլոր հարակից գրասենյակային տարածքներ, խանութներ և բնակավայրեր անվտանգ և շարունակական մուտքի ապահովում շինարարության ընթացքում։ |

**ՄԱՍ D՝ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ (ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ) ՊԼԱՆ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Գործունեություն** | | **Ինչ** | **Որտեղ** | **Ինչպես** | **Երբ** | **Ինչու** | **Ով** |
| **ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՓՈՒԼ** | | | | | | | |
| Շինարարական նյութերի տրամադրում (օրինակ՝ ներկեր / լուծիչներ) | Շինարարական նյութերի գնում գրանցված մատակարարներից | | Մատակարարի գրասենյակում կամ պահեստում | Նյութերի պիտակների կամ առկայության դեպքում՝ արտոնագրերի ստուգում | Մատակարարման մասին պայմանագրեր կնքելիս | Երաշխավորելու շինարարական նյութերի վստահելիությունը և դրանց անվտանգությունը մարդկանց առողջության համար | Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամ (ՁԻՀ) |
| Շինարարական նյութերի և թափոնների փոխադրում  Շինարարական տեխնիկայի տեղաշարժ | * Փոխադրամիջոցների և սարքավորումների տեխնիկական վիճակ * Բեռնատարների բեռների պաշտպանություն և ծածկում * Հետևել փոխադրումների համար նախատեսված ժամերին և ճանապարհներին | | * Շինհրապարակում * Շինարարական նյութերի և թափոնների փոխադրման ճանապարհներ | Շինարարական օբյեկտին կից ճանապարհների ստուգում՝ տեղաշարժի ճանապարհի ուղղությամբ | Ընտրովի ստուգումներ աշխատանքային ժամերին | * Սահմանափակելու հողի և օդի աղտոտումը արտանետումներից * Սահմանափակելու աղմուկի և վիբրացիայի պատճառով տեղական համայնքներին պատճառվող անհարմարությունը * Նվազեցնելու երթևեկության խաթարումները | ՁԻՀ  Ճանապարհային ոստիկանություն |
| Շինարարական տեխնիկայի սպասարկում | * Մեքենաների և սարքավորումների լվացումը շինարարական տարածքից հեռու կամ բնական հոսանքներից առավելագույն հնարավոր հեռավորության վրա * Շինարարական տեխնիկայի վառելիքով լիցքավորում կամ յուղում շինարարական տարածքից դուրս և նախապես սահմանված սահմանափակված տարածքում | | Շինհրապարակ | Աշխատանքների ստուգում | Ընտրովի ստուգումներ աշխատանքային ժամերին | * Խուսափելու յուղային ապրանքներով ջրի և հողի աղտոտումից սարքավորումների շահագործման արդյունքում * Ժամանակին տեղայնացնելու և նվազեցնելու ակնկալվող վնասները հրդեհի դեպքում | ՁԻՀ |
| Շինարարական աղբի գեներացիա | * Շինարարական թափոնների ժամանակավոր պահեստավորում հատուկ նախատեսված տարածքներում * Թափոնների ժամանակին հեռացում պաշտոնապես նախատեսված տարածքներում | | Շինհրապարակ  Թափոնների հեռացման տարածք | Աշխատանքների ստուգում | Պարբերաբար շինարարության ընթացքում և դրա ավարտին | * Կանխարգելել հողի, մակերևութային ջրերի և ստորերկրյա ջրերի աղտոտումը * Խուսափել պատահարներից շինարարական տարածքում, որոնք կարող են ի հայտ գալ շինարարական նյութերի և բեկորների կտորների պատճառով * Պահպանել շինարարական տարածքի և նրա շրջապատի էսթետիկ տեսքը | ՁԻՀ  Երևանի քաղաքապետարան |
| Շինարարական տարածքի վերամշակում և կանաչապատում | Շինարարական տարածքի վերջնական մաքրում | | Շինհրապարակ | Աշխատանքների ստուգում | Շինարարության ավարտման փուլում | Նվազեցնել շինարարական գործունեության հետևանքով լանդշաֆտի էսթետիկ արժեքի նսեմացման մակարդակը | ՁԻՀ |
| Աշխատողների առողջություն և անվտանգություն | * Շինարարներին աշխատանքային հագուստի և ԱՊՍ տրամադրում * Շինարարական սարքավորումների գործարկման և PPE օգտագործման կանոնների խստիվ կատարում | | Շինհրապարակ | Աշխատանքների ստուգում | Ամբողջ աշխատանքի ընթացքում | Նվազեցնել շինարարների վնասվածքների և պատահարների հավանականությունը | ՁԻՀ |
| **ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼ** | | | | | | | |
| Կաթսայատան և ջեռուցման համակարգի աշխատանք և սպասարկում | | Նախաձեռնել կաթսաների և ջեռուցման ողջ համակարգի կանոնավոր սպասարկում | Համալսարանի շինություններում | Տարածքի ստուգում | Շահագործումից հետո 12 ամսվա ընթացքում  Ջեռուցման համակարգի շահագործման ամբողջ ժամանակահատվածում | Ջեռուցման համակարգի պահպանումը անվտանգ և գործող վիճակում | Կապալառու  ՁԻՀ  Համալսարանի վարչական տնօրինություն |
| Արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածություն | | Հրդեհի տեղայնացման համակարգի և արտակարգ իրավիճակների պահուստային համակարգի առկայություն՝ կաթսային հիմնված ջեռուցման համակարգի խափանման դեպքում | Համալսարանի շինություններում | Պարբերական ստուգումներ | Հաստատության գործունեության ամբողջ ընթացքում | * Նվազեցնելու Համալսարանի աշխատակազմի և ուսանողների ռիսկերը * Խուսափելու Համալսարանի աշխատանքը խափանելուց և աշխատակազմին ու ուսանողներին անհարմարություններ պատճառելուց | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |

Հավելված 1՝

Տարածքի պլանը / լուսանկար



1. Հողի ձեռքբերումները ներառում են մարդկանց տարհանում, ապրուստի փոփոխություն, ոտնձգություն մասնավոր սեփականության, այսինքն՝ հողի նկատմամբ, որը գնված է/փոխանցված է և ազդում է մարդկանց վրա, ովքեր բնակվում են և կամ հողակալում և կամ գործարարություն (կրպակներ) իրականացնում այն հողում, որը ձեռք է բերվում։ [↑](#footnote-ref-1)
2. Թունավոր / վտանգավոր նյութերը ներառում են ասբեստը, թունավոր ներկերը, վնասակար լուծիչները, կապարաներկի հեռացում և այլն, և չեն սահմանափակվում դրանով։ [↑](#footnote-ref-2)